**ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

1 - DADOS DA LICITANTE VENCEDORA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: | | | |
| CNPJ: | | | |
| ENDEREÇO: | | | |
| CIDADE: | ESTADO: | | CEP: |
| TELEFONE: | | FAX: | |
| E-MAIL: | | | |
| PESSOA PARA CONTATO: | | | |
| BANCO: | | | |
| AG. N.º: | | CONTA CORRENTE N.º: | |

1. - DO PREÇO OFERTADO AO OBJETO DO **PREGÃO Nº 90030/2024** DO TRT DA 9ª REGIÃO:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ITEM** | | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **QTD.**  **REGIS-TRADA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **Split Hiwall ou Piso Teto** | 1 | | Condicionador de ar modelo Split Hi wall ou Piso Teto, capacidade até 9.999 Btus, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 3 | **R$ ...** | R$ ... |
| 2 | | Condicionador de ar modelo Split Hi wall ou Piso Teto, **capacidade de 10.000 a 14.999 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 16 | **R$ ...** | R$ ... |
| 3 | | Condicionador de ar modelo Split Hi wall ou Piso Teto, **capacidade de 15.000 a 20.999 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 21 | **R$ ...** | R$ ... |
| 4 | | Condicionador de ar modelo Split Hi wall ou Piso Teto, **capacidade 21.000 a 25.999 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 4 | **R$ ...** | R$ ... |
| 5 | | Condicionador de ar modelo Split Hi wall ou Piso Teto, **capacidade 26.000 a 32.999 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 16 | **R$ ...** | R$ ... |
| 6 | | Condicionador de ar modelo Split Hi wall ou Piso Teto, **capacidade 33.000 a 42.999 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 4 | **R$ ...** | R$ ... |
| 7 | | Condicionador de ar modelo Split Hi wall ou Piso Teto, **capacidade 43.000 a 51.999 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 5 | **R$ ...** | R$ ... |
| 8 | | Condicionador de ar modelo Split Hi wall ou Piso Teto, **capacidade superior a 52.000 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 10 | **R$ ...** | R$ ... |
| **Split Cassete** | 9 | | Condicionador de ar modelo Split tipo Cassete, **capacidade 21.000 a 32.999 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 2 | **R$ ...** | R$ ... |
| 10 | | Condicionador de ar modelo Split tipo Cassete, **capacidade 33.000 a 42.999 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 2 | **R$ ...** | R$ ... |
| 11 | | Condicionador de ar modelo Split tipo Cassete, **capacidade superior a 43.000 Btus**, 220V, tecnologia inverter, quente e frio, velocidade do ar regulável, função oscilar, controle remoto, gás refrigerante R410A ou R32, garantias mínimas de 1 ano para o equipamento e 5 anos para o compressor. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, na classe de maior eficiência, representada pela letra “A”.1 | ... | 1 | **R$ ...** | R$ ... |
|  | | **VALOR TOTAL DO GRUPO** | | | | | **R$ ...** |

3 – DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e nome legível do procurador/responsável